ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

с.Троїцьке
08.06.2025 року

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р. 
Замовник: Виконавчий комітет Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області.

Код ЄДРПОУ: 41747100.
 
Вид процедури: відкриті торги з особливостями.
 
Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-06-05-008586-a.

Предмет закупівлі: Блок батарей (LiFePO4) DEYE або «еквівалент» (ДК 021:2015 код 31440000-2 Акумуляторні батареї).

Очікувана вартість предмета закупівлі:  575 000,00  грн з ПДВ 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме:

1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;

2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників;

3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувались середньостатистичні розрібні ціни даний вид послуг.

Також враховувалась інформація про ціни на даний вид послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах оздоровчих центрів, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель «Prozorro».

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством..
Розмір бюджетного призначення: 575 000,00  грн з ПДВ згідно з Рішення сільської ради № 2809-78 /VІІІ  від  09.04.2026 р.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. 
	Назва предмета закупівлі
	Блок батарей (LiFePO4) DEYE або «еквівалент»

	Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника
	31440000-2 - Акумуляторні батареї

	Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 
	Блок батарей (LiFePO4) DEYE 
31440000-2 - Акумуляторні батареї

	Кількість поставки товару 
	2 комплекти

	Місце поставки товару 
	вул.Миру, 1 с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області 

	Строк поставки товару 
	до 15.07.2026 року включно


Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 
Тип батареї -  високовольтна LiFePO4-технологія (літій-залізо-фосфат) конфігурація: 1 комплект в який входить: 

- Модульна літієва акумуляторна батарея Deye BOS-G-Pack 5.1 51.2В 100 А•г 125А – 5 модулів;

- модуль керування BMS DEYE BOS-G PRO 200-1000Vdc 120A (BOS-G-PDU-2) – 1 шт.;

- стійка Deye 3U-HRack-2G 13 floors для 12 висковольтних батарей – 1 шт. із комплектом силових та комунікаційних кабелів підключення

Енергія блоку батарей – 25,6 кВт·год

Ємність - 100 А*год

Номінальна напруга -  256 В

Робочий діапазон напруги – 225 – 287,5 В

Напруга відсічення розряду – 225 В

Номінальна довготривала потужність – 25,6 кВт

Максимальна потужність – 32,0 кВт

Максимальний струм заряду – 100 А

Максимальний струм відключення – 125 А

Рекомендований струм розряду – 50 А

Ресурс – не менше 6000 циклів

Охолодження – пасивне/BMS
Інтегрована система BMS

температурний діапазон роботи: від -20°C до +55°C

Клас захисту
 IP20

Інтерфейси
CAN / RS485
Вимоги до постачальника та гарантії:
Ресурс: не менше 6000 циклів при глибині розряду (DOD) 80%.

Бренд: Deye або еквівалент, який сумісний з гібридним високовольтним інвертором Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 потужністю 30 кВт та відповідає вказаним технічним характеристикам та дозволяє побудувати надійну та безпечну високовольтну систему збереження енергії.

Підтримка оновлення прошивки через USB.

Масштабованість: Конструкція стійки та блок керування дозволяють у майбутньому без додаткових витрат збільшити кількість модулів у цій же стійці до 12 одиниць (до 61,4 кВт·год)

Гарантія: на АКБ — не менше 10 років (або згідно з регламентом виробника).
Документація: Наявність сертифікатів відповідності: сертифікати CE, IEC62619 та UN38.3 підтверджують відповідність міжнародним стандартам якості та безпеки та інструкції з експлуатації українською мовою.

На підтвердження спроможності учасника здійснити поставку запропонованого товару, потрібно надати скановану копію оригіналу листа виробника чи авторизаційного листа (представництва, філії виробника або представника, дилера, дистриб'ютора), яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну поставки та гарантійного обслуговування.
Товар повинен бути таким, який не був у використанні.
	Обґрунтування:

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 19 грудня 2025 року

№ 1713 «Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних

Націй (ЮНІСЕФ) проєкту «Щодо надання грошової допомоги закладам освіти

на 2025/2026 навчальний рік.», пункту 23. Надається для фінансування

(співфінансування) заходів з підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-

зимовий період та підвищення їх енергетичної стійкості, зокрема за такими

напрямами:

2) забезпечення автономного електропостачання закладів освіти, у тому числі:

придбання, постачання, встановлення, ремонт та/або модернізація засобів

накопичення електроенергії (переносних акумуляторних пристроїв,

акумуляторних батарей, стаціонарних систем накопичення енергії, джерел

безперебійного живлення тощо), насамперед для обладнання, що забезпечує

безперебійну роботу систем автономного опалення закладу освіти.

Закупівля обладнання для автономного живлення є критично необхідною

інвестицією для забезпечення стабільного функціонування закладу освіти, як

об’єкта соціальної сфери в умовах воєнного стану та енергетичної кризи.

Придбання даного обладнання забезпечить безперервність освітнього процесу

в Привовчанському та Троїцькому ліцеях Троїцької сільської ради, створить

безпечні умов для перебування учасників освітнього процесу та підтримки

життєдіяльності критичної інфраструктури закладів освіти в умовах

нестабільного енергопостачання або тривалих відключень електроенергії.


Обгрунтування складено Уповноваженою особою Виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області.
Уповноважена особа Ірина ГРЕЧКА  ___________________

